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Pressemitteilung                                                                              

Trelleborg führt fluortensidfreie FFKM- und FKM-Werkstoffe für die Halbleiterindustrie ein
Stuttgart, 23. Juli 2026: Trelleborg Sealing Solutions erweitert sein PureFab®-Werkstoffportfolio um drei neue fluortensidfreie ("fluorosurfactant free") Werkstoffe für die Halbleiterfertigung. Da globale Regulierungsbehörden und Halbleiterhersteller den Einsatz von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) aufgrund ihrer potenziellen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zunehmend einschränken, unterstützen die beiden Perfluorelastomere (FFKM) JPF50 und JPF58 sowie das Fluorelastomer (FKM) VPF20 Halbleiterhersteller dabei, sich auf veränderte regulatorische Anforderungen einzustellen, ohne Einbußen bei Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit hinnehmen zu müssen. *
„Diese neuen Hochtemperatur-FFKMs und -FKMs sind "fluorosurfactant free“. Das bedeutet, sie werden ohne niedermolekulare PFAS-Fluortenside hergestellt", sagt Chris Busby, Global Segment Director Semiconductor. „Da sich die Vorschriften zur Reduzierung des PFAS-Einsatzes weiterentwickeln, können diese Werkstoffe Kunden dabei unterstützen, sich frühzeitig auf veränderte regulatorische Anforderungen einzustellen und die Resilienz ihrer Liefer- und Prozessketten zu erhöhen. Die neuen Werkstoffe JPF50, JPF58 (FFKM) und VPF20 (FKM) überzeugen durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Interessierte Kunden haben die Möglichkeit, Muster anzufordern und die Werkstoffe in ihren Anwendungen zu erproben.
Isolast® PureFab® JPF50: Reinheit und Plasmabeständigkeit für chemische Prozesse
Isolast® PureFab® JPF50 ist ein hochreines FFKM, das entwickelt wurde, um die Anforderungen an Reinheit und Plasmabeständigkeit bei diversen chemischen Prozessen und den gängigen Dünnschicht-Precursoren zu erfüllen. Durch den Verzicht auf Füllstoffe und Fluortenside verlängert der Werkstoff die Lebensdauer.
JPF50 trägt durch seine geringe Ausgasung und minimale Partikelemission zur Reduzierung von Kontaminationsrisiken und zur Verbesserung des Process Yields bei. Der Werkstoff erbringt bei Temperaturen von bis zu +300 °C eine zuverlässige Dichtungsleistung und gewährleistet eine stabile Abdichtung auch in anspruchsvollen Umgebungen. Durch den geringen Druckverformungsrest und die robuste mechanische Festigkeit ermöglicht der Werkstoff verlängerte Wartungsintervalle und trägt zur Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten bei.
JPF50 eignet sich für Dichtungen und Komponenten in Abscheidungs- (PECVD, HDPCVD, PEALD) und Ätzprozessen (ALE, Trockenätzen), darunter Kammerdeckel- und Gaseinlassdichtungen sowie gebondete Slit-Valve-Door-Dichtungen.
Isolast® PureFab® JPF58: Temperaturbeständigkeit und Reinheit für Hochtemperaturanwendungen
Isolast® PureFab® JPF58 ist ein FFKM, das für den dauerhaften, zuverlässigen Betrieb in Hochtemperaturumgebungen entwickelt wurde, in denen langfristige Temperaturbeständigkeit und Reinheit erforderlich sind.
JPF58 bietet eine hohe Temperaturbeständigkeit bis zu +300 °C für eine konstante Dichtungsintegrität über eine längere Nutzungsdauer und widersteht Rissbildung bei hoher mechanischer und thermischer Belastung, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt. JPF58 widersteht aggressiven Prozess- und Abgasen und behält bei Dauerbetrieb unter hohen Lasten und erhöhten Temperaturen seine Formbeständigkeit.
Zu den typischen Einsatzbereichen zählen Dichtungen und Komponenten in Hochtemperaturprozessen wie RTP, ALD, CVD und Diffusionsöfen, für Quarzrohr-, Plenum-, Kammer- und Ofentürdichtungen sowie für Flansche und Zentrierringe für Abgas- und Vakuumanschlüsse.
PureFab® VPF20: Zuverlässige Reinheit für moderate Prozessanforderungen
PureFab® VPF20 ist ein hochreines Fluorelastomer (FKM), das eine kontaminationsarme Produktion sicherstellt und die Anforderungen der Halbleiter- und Displayfertigung erfüllt. Der Werkstoff basiert auf einem fluortensidfreien Basispolymer und ist mit hochreinen synthetischen Füllstoffen formuliert. Diese Elastomerzusammensetzung reduziert metallische Verunreinigungen sowie ionische extrahierbare Stoffe auf ein Minimum und ermöglicht dadurch eine zuverlässige Dichtungsperformance in hochreinen und kontaminationskritischen Anwendungen.
Mit robuster mechanischer Festigkeit und elastischer Rückstellung bietet VPF20 eine gute Langlebigkeit sowohl in statischen als auch in dynamischen Dichtungsanwendungen und zeigt eine zuverlässige chemische Beständigkeit gegenüber gängigen Prozesschemikalien. VPF20 ist eine kostengünstige Alternative zu FFKM für Anwendungen mit moderaten Temperaturen und mittleren chemischen Anforderungen. 
VPF20 eignet sich insbesondere für die Herstellung von Dichtungen in Transfermodulen, Loadlocks, Equipment Front End Modules (EFEM) und Vakuumprozesssystemen, für allgemeine Vakuumdichtungen und Anlagen zur Herstellung von Displays sowie für reinheitskritische Anwendungen, bei denen schwarze FKM-Werkstoffe ein Kontaminationsrisiko darstellen.
Das gesamte PureFab®- Portfolio umfasst Werkstoffe, die für den Einsatz in aggressiven Front-End-Prozessen ausgelegt sind, einschließlich Abscheidung, Ätzen, Ashing/Stripping, Plasmareinigung und thermischer Verarbeitung wie der Atomlagenabscheidung (Atomic Layer Deposition).
Weitere Informationen
Mehr über die neuen fluortensidfreien PureFab®-Werkstoffe: https://www.trelleborg.com/en/seals/products-and-solutions/latest-innovations/purefab-fluorosurfactant-free-materials
Mehr über das umfangreiche Angebot von Trelleborg an Dichtungslösungen für die Halbleiterfertigung: https://www.trelleborg.com/en/seals/your-industry/semiconductor

* Fluortensidfreie Werkstoffe bedeuten, dass PFAS-Fluortenside nicht absichtlich verwendet werden. Nach bestem Wissen und Gewissen und auf Grundlage der verfügbaren Informationen enthalten diese Werkstoffe keine PFAS-Fluortenside. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sie nicht Spuren von unbeabsichtigt vorkommenden PFAS-Fluortensiden enthalten.
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Bildunterschrift: Isolast® PureFab® JPF58 ist ein Hochtemperatur-FFKM, das Reinheit und Leistung in anspruchsvollen Halbleiteranwendungen bietet und die Lebensdauer verlängert. Foto: Trelleborg Sealing Solutions
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Über Trelleborg Sealing Solutions 
Trelleborg Sealing Solutions ist ein führender Anbieter von Präzisionsdichtungen, Lagern und kundenspezifischen Polymerkomponenten. Das Unternehmen verfügt über fundierte Werkstoff- und Anwendungskompetenz und legt großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden.  Trelleborg konzentriert sich darauf, die anspruchsvollsten Anforderungen von Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Halbleiterfertigung sowie vielen weiteren Branchen zu erfüllen. Mit einem starken Fokus auf lokale Engineering-, Fertigungs- und Lieferkapazitäten unterstützt Trelleborg seine Kunden Seite an Seite, um maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen zu entwickeln. Ein globales Netzwerk von über 35 Produktionsstätten, mehr als 60 Customer Solution Centern und 15 R&D-Zentren gewährleistet reaktionsschnelle Unterstützung und eine nahtlose Zusammenarbeit auf lokaler Ebene. Durch innovative Produkte, proprietäre Werkstoffe und die Verpflichtung zu exzellentem Service ermöglicht Trelleborg seinen Kunden, ihre Ziele weltweit erfolgreich zu erreichen.  https://www.trelleborg.com/seals
 
Über die Trelleborg Gruppe 
 
Trelleborg verbindet umfassendes Werkstoff- und Anwendungs-Know-how mit tiefen Marktkenntnissen. Diese Kombination macht die Gruppe zu einem weltweit führenden Anbieter von technischen Polymerlösungen. Wir bieten ein einzigartiges Portfolio für ein breites Spektrum an Anwendungen und selbst anspruchsvollste Umgebungen. Die Trelleborg Gruppe ist in ca. 40 Ländern vertreten und erzielte 2025 einen Jahresumsatz von rund 34 Milliarden SEK. Sie umfasst drei Geschäftsbereiche: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Medical Solutions und Trelleborg Sealing Solutions. Die Trelleborg-Aktie wird seit 1964 an der Stockholmer Börse gehandelt und ist an der Nasdaq Stockholm, Large Cap, notiert. ​ https://www.trelleborg.com
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